# Verwarmingssystemen

Bij het aanleggen van een cv installatie zijn er 3 veel gebruikte elementen die warmte overdragen.

Radiatoren

Convectoren

Vloerverwarmingen.

De CV ketel.

Vroeger werden cv ketels vaak op de benedenverdieping geplaatst, ze maakten toen gebruik van de eigenschap dat warm water uitzet en daardoor lichter wordt en opstijgt. Ze werden vaak gestookt op stookolie. De radiatoren werden gestookt tot een temperatuur van 90 graden, dit kwam retour in de ketel met ongeveer 70 á 80 graden.

Later kwamen er gietijzeren ketels, deze werden op gas gestookt en konden door het gebruik van een pomp ook op andere plaatsen in huis. Ook deze ketels stookten het water op tot maximaal 90 graden, afhankelijk van de periode van het jaar kon de pomp op staand 1 (zomer) 2 (herfst en winter) of 3 (bij erg lage buitentemperaturen). Er werden veelal radiatoren gebruikt en soms ook convectoren in een convectorput. Een convectorput is een rechthoekig gat in de vloer, meestal voor een pui in de buitenmuur.

In 1981 werd door de firma Nefit de eerste HR ketel geintroduceerd:

Het behalen van een hoger rendement kon worden gerealiseerd door op een lagere temperatuur te stoken. Hierdoor werd het condenswater echter niet meer naar buiten afgevoerd, maar wordt opgevangen en afgevoerd naar de riolering. Deze ketels stoken op een temperatuur van ongeveer 60 graden, door de steeds verbeterende isolatie in de huizen was dit goed mogelijk. Het nadeel is dat dit voor convectoren in een put een probleem werd omdat de temperatuur te laag is om de convector goed te laten functioneren. Evt kan dit worden opgelost door ventilatoren er op te plaatsen. Ook vloerverwarming werd steeds meer toegepast, waar de HR ketels juist wel goed geschikt voor zijn.

Vloerverwarming:

Vloerverwarmingen werken op lage temperaturen, afhankelijk van de warmtebehoeft en de soort ruimte staat de vloerverwarming ingesteld op b.v. 28 graden in de kamer en b.v. 32 in de badkamer. Zeg maar gemiddeld op 30 graden. Te koud heeft te weinig verwarmingseffect. Veel warmer als 30 graden voelt onaangenaam en zelfs heet aan. Ook zal dit niet goed zijn voor de vloer waar de verwarming in ligt.