# Materiaalgebruik

Bij het aanleggen van ventilatiesystemen worden verschillende soorten materialen en systemen gebruikt.

Enkele voorbeelden zijn stalen instort kanalen die in de beton worden geplaatst.

Gegalvaniseerde (met een laagje zink) spiraalbuizen (spirobuis) van veelal grote diameters.

Kunststofbuizen van PVC, HPVC op polypropeen.

Ook kunststofslangen worden vaker toegepast, deze kunnen vaak aan één stuk worden gelegd waardoor er geen lekken in de verbindingen ontstaan. Ook kunnen deze slangen in bochten worden gelegd. Ze zijn glad van de binnenkant, wat gunstig is voor de weerstand.

De kunststof systemen hebben als nadeel dat ze vaak statisch geladen worden waardoor ze weer stof aantrekken.

Ventilatiebuizen moeten ook regelmatig worden gereinigd, hiervoor zijn gespecialiseerde bedrijven. Ronde buizen zijn makkelijker te reinigen dan rechthoekige omdat de borstels veelal rond zijn en er geen scherper hoeken zitten waar het stof in blijft hangen.