# De vier ventilatiesytemen.

Er zijn 4 verschillende ventilatiesystemen.

A systeem Natuurlijke toe- en afvoer, hierbij word de lucht op een natuurlijke wijze ververst. Er zijn bijvoorbeeld afvoerbuizen in het dak waar wind overheen blaast, zo ontstaat een vacuum, wat via b.v. de dauerluftung weer lucht aan zuigt.

B systeem. Bij een B systeem wordt mechanisch lucht naar binnen geblazen waardoor een overdruk ontstaat. Door deze overdruk wordt er door ventilatieopeningen lucht naar buiten geblazen waardoor deze wordt ververst.

C systeem. Bij een C systeem werkt dit precies andersom. Hier wordt mechanisch lucht afgezogen, waardoor er door ventilatieopeningen weer verse lucht naar binnen wordt gezogen.

D systeem. Bij een D systeem wordt er zowel mechanisch ingeblazen als mechanisch afgezogen. Over het algemeen wordt er iets meer lucht ingeblazen dan dat er wordt afgezogen. Dit om te voorkomen dat er bijvoorbeeld door de afzuigkap of een aanwezige haard lucht naar binnen zou kunnen komen. De uitgewisselde lucht wordt indien gewenst, voorverwarmt of juist gekoeld voordat deze weer in het huis komt.