# Mechanische ventilatie versus balansventilatie

Het grote verschil de ABC systemen en de D systemen (balansventilatie) is de mogelijkheid binnen tredende lucht voor te warmen zodat er veel minder warmte verloren gaat. Door middel van een warmte terugwin unit (afgekort WTW unit) wordt warmte uit de lucht gebruikt om de verse lucht van buiten voor te verwarmen.

In nieuwe huizen wordt dit systeem veel toegepast. In renovatieprojecten (opknappen van bestaande huizen ook) maar daar zorgt de bestaande situatie vaak voor de uitdaging dit op een slimme en nette manier aan te leggen.