## 2. Druppelsnelheid

De druppelsnelheid wordt bepaald bij het instellen van de inloopsnelheid van een infuus. Men brengt hierbij per minuut een aantal druppels van een vloeistof in de bloedbaan van een zorgvrager. Het aantal druppels per minuut is afhankelijk van de hoeveelheid vloeistof die moet toegediend worden en van de tijd waarin dit moet gebeuren. De druppelsnelheid kan ingesteld worden met een gewone infuusleiding of met een dial-o-flo.

2.1. Gewone infuusleiding

Op de verpakking van de infuusleiding staat hoeveel druppels per ml deze leiding precies heeft. Standaardleidingen geven aan dat zij in 1ml 20 druppels geven.

De precieze formule voor het berekenen van de druppelsnelheid is:

Volume uitgedrukt in ml x druppels/ml = Aantal druppels/minuut Aantal uur x 60 minuten

http://www.dialexbiomedica.be/_images/categorieafbeeldingen/infusieset-hydrofiele-filter.jpg + http://cnt.newpharma.be/images/products/nl/500/perfusieset-2-weg-infuusleiding-plus-u-2m.jpg

Voorbeeld:
Een patiënt moet in 24 uur tijd een infuus krijgen van 1000 ml NaCl 0,9% oplossing. Hoe groot is de druppelsnelheid?

1000 ml x 20 druppels/ml = 20000ml x druppels/ml = 2000 druppels = 13,8 druppels / minuut
24 uur x 60 minuten 1440 minuten 1440 minuten

Aangezien je de druppelsnelheid in gehele getallen moet geven, mag je hier afronden naar boven. De druppelsnelheid van het infuus is dus 14 druppels per minuut.

2.2 Eenmalige precisieregelaar (bv. Dial-o-flo®)

Hier wordt het aantal ml/uur gegeven. De formule ziet er als volgt uit:

Volume in ml = ml/uur aantal uur

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5FBBRbo3uT_W1-xAaVRDr2tkCge6EjKGPymkNriikJZf8rdKm + https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0KvhLaFMDTyfr-C-jQphuHBDeyBvgfOyv1gC9yEDGqkuV4UYj

Voorbeeld:
Je moet 500 ml geven over 6 uur. Je werkt met een eenmalige precisieregelaar. Hoe stel je deze in?

500 ml = 83,34 ml/uur
6 uur

Aangezien je de druppelsnelheid moet instellen volgens de mogelijkheden van de eenmalige precisieregelaar, mag je hier afronden naar boven. Je stelt deze dus in op 85 ml/u.

In onderstaande video kan je nog meer uitleg krijgen over het instellen van de druppelsnelheid.