# Vastlopen in het ijs

Wanneer het schip niet meer vooruitkomt is het vastgelopen in het ijs.
Meestal betekent dit: motoren op stand-by, dubbel rood aan in de mast en wachten op de ijsbreker.
Men kan nog proberen een z.g. "kick-ahead" (Toerenstoot) uit te voeren.
De schroef zal een vrije ruimte maken achter het schip.
Daarna nog een keer een toerenstoot geven met het roer iets uit de midscheeps.
Door de bocht die het schip probeert te maken heb je kans dat de zijkant het ijs breekt.