## Het stappenplan

Voordat je begint met zagen en boren, lees het stappenplan goed door!

### Stappenplan.

1. Zorg dat je de veiligheidsregels van het lokaal kent!!

2. Teken een rechthoek op een vel papier die evengroot is als het stuk plastic dat je krijgt.

3. Teken je ontwerp in het rechthoek. Laat duidelijk zien waar het gat komt om de ijzeren ring doorheen te steken. Dit gat moet ongeveer een halve centimeter van de rand zijn. Als het te dichtbij is dan kan het afbreken. Als het te verweg is dan is het heel moeilijk om de ijzeren ring er doorheen te krijgen.

4. Als je ontwerp af is, laat deze dan goedkeuren door de docent!

5. Teken nu je ontwerp over op het stuk plastic. Doe dit eerst met een potlood, en daarna met een pen! Een potlood veeg je makkelijk weg op plastic en je wilt niet dat dit gebeurt tijdens het zagen!

6. Gebruik de kolomboormachine of handboormachine om een gat te boren! Dit gat is 5mm groot.

7. Gebruik de zaagmachine om je ontwerp uit te zagen. Voor de kleine stukken gebruik je een figuurzaag.

8. Gebruik de schuurmachine om de grote delen mooi glad te schuren! Voor de moeilijk te schuren stukken gebruik je schuurpapier.

9. BELANGRIJK: Als je sleutelhanger af is, maak er een foto van, deze heb je later nodig!