## Zelfklevend vinyl

Wat is zelfklevend vinyl?
Zelfklevend vinyl, kortweg vinyl, is een stickerfolie die kan worden gebruikt om allerlei vlakke en gebogen ondergronden te bestickeren. Zelfklevend vinyl is via een snijplotter in elk gewenst ontwerp te snijden. Denk hierbij aan teksten, namen, logo's en symbolen. Zelfklevend vinyl bestaat uit een pvc folie waarop een lijmlaag is aangebracht en een backing (rugpapier) om de lijmlaag af te dekken.

Ingrediënten​ van zelfklevend vinyl
Het meestgebruikte frontmateriaal voor langdurige en buitentoepassingen van zelfklevende vinylfilms is polyvinylchloride, ook wel PVC genaamd. Om een vinylfilm zacht en flexibel te maken is een weekmaker nodig. Het type en de kwaliteit van de weekmaker heeft invloed op de duurzaamheid, flexibiliteit en stabiliteit van een vinylfilm. We maken een onderscheid tussen een monomere en polymere weekmaker. Welke je het beste kunt gebruiken hangt af van de toepassing. Wat ga je beplakken? Binnen of buiten? Hoe lang moet het mee gaan?
Monomeer vinyl
Monomeer vinyl is stickerfolie die vooral geschikt is voor vlakke ondergronden zoals ramen, deuren, muren en bordjes. De samenstelling zorgt ervoor dat het vinyl wat minder rekbaar is en daarom minder makkelijk om hoekjes en gebogen oppervlaktes geplakt kan worden. De levensduur bij buitengebruik is 2 á 3 jaar. Na deze tijd zal de kleur wat vervangen en zal de folie iets krimpen.
Polymeer vinyl
Voor het beplakken van (licht) gebogen ondergronden werk je liever met polymeer vinyl. De samenstelling van deze folie zorgt ervoor dat deze minder krimpt en beter geschikt is voor buitentoepassingen. De meeste kleuren hebben een levensduur van 5 - 8 jaar en kunnen perfect ingezet worden voor lange termijn toepassingen.
Printbaar vinyl
Naast effen kleuren monomeer en polymeer vinyl zijn er ook verschillen printbare vinyl soorten beschikbaar. Hiermee maak je eenvoudig product stickers, verpakkingsstickers of andere full-color stickers.

Productiemethode
Ook de productiemethode van een vinylfilm heeft invloed op de flexibiliteit en duurzaamheid van de film. Er zijn twee productiemethoden: kalanderen (walsen) en gieten.
Gekalanderde films​
- snelle productie van grote hoeveelheden
- door warmte en druk in het productieproces minder maatvast
Gegoten films
- zeer dunne, flexibele en vervormbare film
- er wordt geen mechanische kracht toegepast in de productie daardoor maatvaster