## De kleding/hittepers

Werking
Een kledingpers, hittepers of transferpers doet eigenlijk maar één ding: door middel van een hete plaat een kledingtransfer op kleding 'drukken'. Een uitgesneden tekst of logo van kledingfolie noem je een 'transfer'. De plaat van de pers wordt heet, het kledingtransfer wordt op de kleding gelegd, en de plaat wordt op het kledingtransfer en de kleding gedrukt. Door de hitte activeer je de lijmlaag van de kledingfolie en 'lijm' je de kledingtransfer als het ware op de kleding.
Instellingen
Ieder type materiaal en merk kledingfolie heeft een andere instelling. Je hebt bijvoorbeeld specifieke folie voor werkkleding of sportkleding. Het is belangrijk om altijd eerst een test uit te voeren op het materiaal wat je gaat bedrukken. Hier op school bedrukken we katoen of katoenpolyester met kledingfolie van het merk Siser. Hiervoor gebruik je de volgende instellingen:
Temperatuur: 150 °C
Perstijd: 15 seconden
Druk: gemiddeld

Verder:
- verwijder de transparante drager als deze nog warm is.
- aanbevolen is om de textiel 5 seconden voor te verwarmen en 5 seconden na te persen.
In de onderstaande video zie je een voorbeeld van de werking van de kledingpers.