## Rakels

Applicatie
Voor de applicatie van vinyl heb je een aantal gereedschappen nodig, zoals rakels, messen en magneten, en de technieken die nodig zijn om ze te gebruiken. Deze module legt diverse technieken voor het gebruiken van rakels en messen uit, alsmede applicatietechnieken voor verschillende soorten stickermateriaal.

Soorten rakels
Er zijn verschillende soorten rakels wat betreft flexibiliteit en groootte, en worden geselecteerd op basis van het type applicatie en het oppervlak. De rakels zijn altijd voorzien van een viltlaag, dit heeft de volgende voordelen:

- Lage glijweerstand, bijna geen spanning bij het rakelen
- Minder risico op luchtinsluitingen dankzij de samendrukbare viltlaag
- Minder risico op krassen bij verschuiving over lakwerk

Controleer altijd de scherpte en rechtheid van de rakel en verzeker je ervan dat het vilt nog niet versleten is.

Rakeldruk
Voor de applicatie van zelfklevende materialen is een minimale rakeldruk van 5 tot 6 kg vereist. Een rakel moet flexibel genoeg zijn om de structuur van het oppervlak te volgen. Tegelijkertijd, moet de rakel stijf genoeg zijn om voldoende druk te kunnen uitoefenen om het risico van luchtbellen zoveel mogelijk te beperken. Tip! Je kunt de druk op je rakel eenvoudig testen met behulp van een eenvoudige weegschaal.