## De snijplotter

Werking
Een plotter maakt gebruik van een scherp mesje om het ontwerp uit het materiaal (vinyl, folie) te snijden. Het mesje dient goed afgesteld te worden zodat het alleen door de vinyl heen snijdt en niet door het rugpapier. Als de mesdruk te hoog staat ingesteld, dan blijven er stukjes rugpapier (backing) op de uitgesneden logo's / letters zitten. Als de mesdruk te laag is dan kun je de vinyl heel lastig pellen, de folie is dan nét niet voldoende doorgesneden.

Sommige materialen vereisen een ander type mesje, zoals bijvoorbeeld reflecterende vinyl of flock (dik, soort stofachtig materiaal om kleding te bedrukken). Dus voordat je gaat werken met de snijplotter, controleer altijd éérst de mesdruk en of het juiste type mesje in de machine zit. Je kunt eenvoudig een mesdruktest uitvoeren met de snijplotter. In de onderstaande filmpjes kun je zien hoe dit werkt.
Materiaal laden
Aan de achterzijde van de snijplotter kun je een rol vinyl plaatsen. Let erop dat je de rolgeleiders netjes tegen de zijkanten van de rol vinyl plaatst, zodat de vinyl recht door de machine 'rolt'. Als je het materiaal hebt geladen dan haal je het hendeltje van de aandrijfrollen naar boven, vervolgens gaat de machine het materiaal opmeten (breedte) en zal hij ongeveer 50 cm uitrollen. In het onderstaande filmpje wordt dat nog een keer duidelijk uitgelegd.
Software
Voor het aansturen van de snijplotter gebruiken we het programma CutCreator. Het opmaken/ontwerpen van digitale bestanden doen we met Adobe Illustrator, we gebruiken de software slechts om de snijplotter aan te sturen. In het onderstaande filmpje kun je rustig nog eens kijken hoe het programma precies werkt.