## Opdracht 1

Installeren en aansluiten omvormer op de zonnestroompanelen en op de groepenkast. Ga bij de door de docent aangewezen dakinstallatie de bijpassende omvormer zoeken. Doe dit met behulp van de gegevens van de panelen (datasheet) en de omvormer. Meten is weten Staat de DC schakelaar uit? Staat de AC schakelaar uit? Controleer de juiste polariteit + en - met behulp van een multimeter en laat dit aan de docent zien voordat je de omvormer vastklikt. met de connectoren vanuit de panelen gezien geldt bus is plus en pin is min. Op de omvormer is dat net andersom. In bedrijf stellen van de omvormer DC schakelaar inschakelen, (eventueel) wachten op voldoende instraling. Dan de AC schakelaar inschakelen (voor die tijd heb je al de groep op de groepenkast ingeschakeld). Sluit de omvormer aan zodat het geheel werkend kan worden opgeleverd. Na het in bedrijf stellen moet je NOOIT DC bekabeling lostrekken. Uit bedrijf stellen van de omvormer AC schakelaar uitschakelen. DC schakelaar uitschakelen. Indien nodig DC connectoren losnemen (controleren op stroomloosheid). Vertel tijdens het in bedrijfstellen aan “de klant” hoe de installatie werkt en wat te doen bij storingen.