## GPS

Heb je wel eens moeite gehad om de parkeerplaats van de auto terug te vinden? Of heb je wel eens in de mist de weg proberen te zoeken? In dit soort gevallen kan een gps-apparaat je een hoop gezoek besparen. GPS is een afkorting van Global Positioning System.

Global Positioning System (GPS) is een satellietgebaseerd navigatiesysteem dat wereldwijd wordt gebruikt om exacte locaties te bepalen.

- Hoe werkt GPS?
  1. GPS maakt gebruik van een netwerk van minimaal 24 satellieten, die in zes banen rond de aarde draaien.
  2. Elke satelliet zendt continu signalen uit met informatie over:
     - De tijd waarop het signaal werd verstuurd.
     - De locatie van de satelliet op dat moment.
  3. GPS-ontvangers (bijv. in smartphones of auto’s) ontvangen deze signalen van ten minste vier satellieten.
  4. Door de tijdsverschillen tussen de ontvangst van de signalen en de positie van de satellieten te berekenen, wordt de locatie van de ontvanger bepaald via trilateratie.

#### 1.2 GPS-componenten

1. Ruimtegedeelte: De satellieten in de ruimte (momenteel 31 actieve GPS-satellieten).
2. Grondstations: Installaties op aarde die satellieten monitoren en bijsturen.
3. Gebruikers: Apparaten en software die GPS-signalen verwerken en locaties berekenen.

#### 1.3 Toepassingen van GPS

- Navigatie: In voertuigen, schepen en vliegtuigen.
- Landmeten: Voor het in kaart brengen van grenzen en infrastructuur.
- Tracking: Voor logistiek en persoonlijke apparaten (bijv. stappentellers).

#### Andere systemen

#### GNSS (Global Navigation Satellite Systems) omvat verschillende systemen die wereldwijd of regionaal werken. Naast de bekende wereldwijde systemen zoals GPS, Galileo, GLONASS en BeiDou, zijn er ook regionale ondersteuningssystemen die de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van GNSS verbeteren. Hier zijn de belangrijkste systemen:

### 1. GPS/NAVSTAR (Global Positioning System)

- Ontwikkeld door: Verenigde Staten.
- Volledige naam: NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System).
- Werking:
  - Het oudste en meest gebruikte GNSS, operationeel sinds de jaren '90.
  - Wereldwijde dekking met minimaal 24 operationele satellieten in zes banen om de aarde.
  - Verzorgt positionering, navigatie en tijdsynchronisatie.
- Nauwkeurigheid: Meestal tussen 3-10 meter, afhankelijk van omgevingsfactoren.

### 2. WAAS (Wide Area Augmentation System)

- Ontwikkeld door: Verenigde Staten, specifiek voor Noord-Amerika.
- Doel: Verhoogt de nauwkeurigheid, integriteit en betrouwbaarheid van GPS-signalen, vooral voor luchtvaart.
- Werking:
  - Grondstations monitoren GPS-signalen en corrigeren fouten, zoals atmosferische verstoringen.
  - Correcties worden doorgestuurd naar geostationaire satellieten, die deze informatie naar gebruikers op aarde sturen.
  - Zorgt voor nauwkeurigheid tot ongeveer 1-2 meter.
- Toepassing: Luchtvaart (voor precisielandingen), maritiem gebruik en landmeten.

### 3. EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)

- Ontwikkeld door: Europese Unie.
- Doel: Verbetering van GNSS-signalen, met name Galileo en GPS, in Europa.
- Werking:
  - Vergelijkbaar met WAAS, maar specifiek gericht op Europa.
  - Grondstations controleren GNSS-signalen en corrigeren fouten.
  - Correcties worden via drie geostationaire satellieten naar gebruikers gestuurd.
  - Nauwkeurigheid tot minder dan 1 meter.
- Toepassing:
  - Luchtvaart: Gebruik voor instrumentlandingssystemen.
  - Landbouw: Precisielandbouw (bijv. gps-gestuurde tractoren).
  - Maritiem gebruik: Navigatie in havens en smalle vaarwegen.

### 4. Andere GNSS-systemen ter vergelijking

Naast GPS en de augmentatiesystemen WAAS en EGNOS bestaan ook andere wereldwijde systemen:

- GLONASS (Rusland): Wereldwijde dekking, operationeel sinds 1996.
- Galileo (EU): Nauwkeuriger systeem, ontworpen voor civiel gebruik.
- BeiDou (China): Vooral gericht op Azië, maar uitbreidend naar mondiale dekking.