## Meten in QGIS

Als je dan toch een topo kaart open hebt staan, misschien ben je wel benieuwd hoe ver het nou eigenlijk is van je school naar het station, of van je woonplaats naar je werk. Natuurlijk kun je dit ook in een programma zoals Google Maps berekenen, maar, daar zijn we nu niet want wij werken met QGIS.

Lengte en gebieden interactief meten

Klik op het pictogram op de werkbalk Attributen om het meten te beginnen. De pijl naar beneden nabij het pictogram schakelt tussen gereedschap om lengte, gebied of hoek te meten.

Laten we ons voor nu even focussen op afstand meten doormiddel van 'measure line'

- Het gereedschap stelt je in staat om op punten in de kaart te klikken. Elke lengte van een segment, als ook het totaal, wordt weergegeven in het venster Meten. Deze komt automatisch tevoorschijn in je beeld (en kun je ook verschuiven als deze in de weg zit).
- Met je linkermuisknop kun je een segment selecteren, en kun je daarna meteen een nieuw segment selecteren. Zo zou je een hele route kunnen uitstippelen. Klik met de rechtermuisknop om het meten te stoppen.

Alle meetpunten (segmenten) worden automatisch genoteerd in je venster meten. Hier kun je ook het totaal zien, in dit geval in meters. Door middel van een drop-down menu kun je dit aanpassen, mocht dat nodig zijn. Werk je met meters, zorg er dan ook voor dat je daadwerkelijk meters hebt geselecteerd.

Best nuttig, dat je de afstand van iets zo kan bepalen in QGIS. Maar, we kunnen nog meer leuke dingen opmeten. Bijvoorbeeld een gebied.

Met dezelfde tool kun je, in plaats van 'measure line' selecteren, ook 'measure area' selecteren. Hiermee kun je (o.a.) de vierkante meter van een gebied bepalen.

Gebied meten: Gebieden kunnen ook worden gemeten. In het venster Meten verschijnt de geaccumuleerde grootte van het gebied. Klik wederom met rechts om te stoppen met meten. Je hebt ook weer de mogelijkheid om te schakelen tussen de verschillende eenheden voor gebieden (‘Vierkante meters’, ‘Vierkante kilometers’, ‘Vierkante voet’, ‘Vierkante yards’, ‘Vierkante mijlen’, ‘Hectaren’, ‘Acres’, ‘Vierkante centimeters’, ‘Vierkante millimeters’, ‘Vierkante zeemijlen’, ‘Vierkante graden’, ‘Kaarteenheden’). Kies welke het meest relevant is voor jouw onderzoekslocatie.