## Adressen in Windows

Om op een netwerk te kunnen werken zijn er eigenlijk twee soorten adressen nodig. Elke netwerkapparaat heeft een fysiek adresnodig, dit kennen we als een MAC-adres. MAC staat voor Media Access Control. Wanneer je op een LAN blijft zou je voldoende hebben aan het MAC-adres, omdat dit het adres is dat gebruikt wordt om computers te identificeren door een switch. Een switch leert welk MAC-adres er aangesloten zit op welke poort, op deze manier kan er heel efficiënt pakketjes rond worden gestuurd.

## IP-adres

Naast het MAC-adres is er ook een IP-adres benodigd. Het IP-adres wordt gebruikt door de computers om met elkaar te kunnen communiceren. Neem als voorbeeld ‘pingen’. Je kan het IP-adres zien als een adres en huisnummer

## BIT

Een bit komen we vaker tegen wanneer we het over computers hebben. Een bit is de kleinste eenheid van informatie. Het kan een 0 of een 1 zijn. Een computer werkt met bits. Een IPv4-adres is 32 bits groot, dus 32 keer een één of een nul. Hier kan je aardig wat adressen mee maken, namelijk 232 dat komt neer op 4.294.967.296 (4,2 miljard) IP-adressen. Op zich klinkt dat als veel, maar dit komt neer op bijna één IP-adres per twee personen, uiteraard veel te weinig. Denk maar eens aan je eigen thuissituatie, hoeveel apparaten hebben jullie in huis dat verbinding heeft met een netwerk of Internet.

Dit probleem werk al in de jaren ’90 van de vorige eeuw onderkent, en toen is er gestart met het ontwikkelen van IPv6. IPv6 is 128 bits groot en het aantal adressen dat hiermee gemaakt kan worden is vele male groter dan met IPv4, namelijk 2128 dat komt neer op 340.282.366.920.938.000.000.000.000.000.000.000.000. Dit is eigenlijk een onuitputtelijke bron. Om een vergelijk te maken en het iets tastbaarder te maken kun je het volgende voorstellen. Elke zandkorrel op aarde zou een IPv6 adres kunnen krijgen.

## Waarom deze adressen?

Zoals al gezegd heeft een computer zowel een MAC-adres als een IP adres nodig om te kunnen communiceren op een netwerk en erbuiten. Een MAC-adres, wordt ook wel eens een laag 2 adres genoemd en is dus voor de communicatie op een LAN. Een switch maakt hier gebruik van, de computers op een LAN werken met IP adressen, maar ook wanneer je op een WAN wil communiceren heb je een IP-adres nodig.