## DHCP

Oké, we weten dat een IP-adres eigenlijk uniek moet zijn op een netwerk, vergelijk het maar eens met een huisadres. Als twee huishoudens hetzelfde adres hebben weet de postbode niet bij welk huis de post hoort. Elke computer heeft dus ook een uniek adres nodig, om dit te waarborgen, zijn er twee manieren om een IPv4 adres toe te wijzen:

- Statisch;
- Dynamisch.

Voor deze lessen zal in de praktijk gebruikt gemaakt worden van IPv4 adressen, maar zoals jullie eerder gelezen hebben zijn er ook IPv6 adressen.

## Statische IPv4-adressen

Statische IP-adressen houdt in dat alle werkstations in een netwerk vaste IP-adressen krijgen. Deze adressen moeten met de hand worden ingevoerd. Sommige computers op het netwerk moeten statische IP-adressen hebben. Dit omdat ze ten alle tijde bereikbaar moeten zijn en de andere computers in het netwerk een adres kennen bij een computer. Denk hierbij maar eens aan DHCP-servers, DNS-servers, mailservers en opslag. Op een klein netwerk is het ook beheerstechnisch nog wel mogelijk om handmatig IP-adressen toe te kennen. Hou er wel rekening mee om dit nauwkeurig te registreren omdat IP-adressen uniek op een netwerk moeten zijn.

## Dynamische IPv4-adressen

Dynamische IPv4-adressen maakt het voor beheerders een stuk makkelijker om ervoor te zorgen dat de computers een uniek IP-adres krijgen. Wanneer je op een dynamische locatie werkt (denk maar eens aan school) is het voor beheerders simpelweg niet mogelijk om handmatig IP-adressen toe te wijzen. Dynamische IP-adressen worden toegekend door een DHCP-server

## DHCP

DHCP staat voor Dynamic Host Configuration Protocol, het is een protocol dat dynamisch een host configureert. Oké in normaal Nederlands: jouw computer krijgt een IP-adres als deze opstart. Hoe dat werk wordt later op teruggekomen, daarbij is wel belangrijk dat je kennis hebt van manieren van berichten versturen en afleveren op een netwerk.

Je computer krijgt niet alleen een IP-adres maar nog wel wat andere belangrijke informatie, hierbij moet je o.a. denken aan:

- Subnetmask;
- Default gateway;
- DNS-server(s);
- Leasetijd.

De default gateway is in een eerder hoofdstuk besproken, dit is de uitgang naar een ander netwerk. Erg belangrijk dat de computers in een netwerk deze weg weten te vinden. De andere punten komen we gedurende de hoofdstukken netwerk op terug.