# Maken bootdisk

Voordat we ingaan op wat een bootdisk is, is het eerst belangrijk om te weten hoe Windows wordt opgestart.

## Opstarten van een computer

Het opstarten van een computer is ondanks de vernieuwingen in de basis vrijwel gelijk gebleven in de loop der jaren. Wanneer een computer aangezet wordt, zorgt de voeding van de computer ervoor dat er stroom wordt geleverd aan verschillende componenten.

Tegenwoordig starten computers heel snel op, een aantal jaar geleden zag je nog dat het geheugen van een computer geteld werd en andere checks werden uitgevoerd.

Tegenwoordig zie je eigenlijk het logo van Windows al een paar seconden nadat je jouw computer hebt aangezet. Dit betekent echter niet dat je computer en Windows een geheel zijn. Wanneer je een computer aanzet, dan is het interne geheugen (RAM of werkgeheugen) nog leeg, en weet de computer eigenlijk niet eens wat voor besturingssysteem erop staat.

Op het moment dat de voeding de componenten van stroom voorziet en een 'power good' signaal geeft, dan zal er een stukje firmware (BIOS) ervoor zorgen dat de computer begint met opstarten. Het BIOS (Basic Input Output System) is verantwoordelijk voor de initiele opstartfase, en zal een belangrijk gedeelte van het opstartproces op zich nemen. Een van de eerste zaken die het BIOS zal doen is het uitvoeren van een 'post'.

### POST

De power on self test is de tweede test van de computer. De post is een basistaak van het BIOS en tijdens deze belangrijke test wordt er gecontroleerd of alle basiscomponenten aanwezig zijn.

Wanneer er tijdens de post iets fout gaat zijn er verschillende manieren om daar achter te komen, voorheen werd het duidelijk door geluidssignalen 'beeps', tegenwoordig zie je steeds vaken dat dit gebeurt d.m.v. het aansturen van lampjes (led).

Als tweede zal de post kijken of er componenten zijn (soms de grafische kaart) welke ook een (soort van) BIOS hebben en evoor zorgen dat deze ook uitgeboerd worden.

### Systeemconfiguratie

Na de post zal het BIOS de apparatuur configureren en ervoor zorgen dat de computer deze apparatuur kan aanspreken. Dit zal gebeuren door zogenaamde adressen aan de apparaten toe te wijzen.

Een belangrijk gedeelte in de systeemconfiguratie is dat de harde schijven gevonden worden.

### Schijfeenheid inladen

Als het duidelijk is dat alles naar behoren werkt, wordt er doorgegaan met opstarten. Het daadwerkelijk opstarten gebeurt van een bootable device (vaak harddisk), maar het kan ook vanaf een andere locatie.

Het BIOS zoekt naar een Master Boot Record (MBR) op de bootsector van het opstartapparaat. Als het MBR is gevonden dan worden alle gegeven uit het MBR gehaald en kan het besturingssysteem worden opgestart.

### Bootdisk

Je zal de term 'bootdisk' vaker tegenkomen, zeker wanneer je echt in de ict wil gaan werken. Je hebt zojuist kunnen lezen dat wanneer het BIOS klaar is met zijn taken de stap erna is dat de schijfeenheid ingeladen gaat worden. Op je primaire opstartapparaat staat een MBR, maar wanneer je een computer 'bare metal' moet installeren, het besturingssysteem opnieuw wil installeren of wanneer je een nieuw besturingssysteem (Linux) wil dan is er nog geen MBR op je opstartapparaat.

Om ervoor te zorgen dat er toch een bootapparaat aanwezig is zul je een 'bootdisk' nodig hebben. Tegenwoordig is dit vaak een USB-stick, voorheen waren dit cd-roms of zelfs eerder diskettes. Het is ook niet ondenkbaar dat een computer zal opstarten en via een netwerk een manier van opstarten toegewezen krijgt (vaak zie je dit bij bedrijven met grotere netwerken).

Er zijn in de loop van de jaren diverse manieren ontwikkeld om een opstartbare schijf te maken. Een van de manieren die op dit moment gebruikt wordt, is gebruik te maken van het programma 'Rufus'. Rufus is erg gebruiksvriendelijk en het wijst zich in grote lijnen vanzelf.

De taak is te vinden op ItsLearning en dient ook weer ingeleverd te worden op ItsLearning