## Het onderstel

De leerling kan na dit onderdeel:
een product in elkaar zetten door gebruik te maken van verbindingen
het vervaardigde product controleren op de kwaliteit van de verbinding
een product vervaardigen met handgereedschappen, elektrische handgereedschappen en machines
handgereedschappen, elektrische handgereedschappen en machines veilig gebruiken

We gaan beginnen met het bouwen van het onderstel van de zeepkist. De docent doet elke stap voor en vervolgens doen jullie het na. Op elke tafel ligt een uitgebreide instructie klaar. Hiervan mag niet worden afgeweken!

Voor het onderstel (basisframe) heb je onderstaande materialen nodig:

- 1 x plank/balk van ongeveer 75 x 225 mm bij 1,20-1,50 meter lang
- 2x planken 32 x 150 mm bij 600 mm lang
- 4x balkjes 22 x 63 mm bij 600 mm lang
- 12x plankjes van 22 x 100 mm bij 400 mm lang
- Extra hout voor de handrem en het stuur
- 2 ronde metalen buizen 20x2mm voor de as van de wielen 1 meter lang
- 4 wielen 260 x 70 mm
- 8x stelringen voor de as/wielen
- Touw voor het stuur
- Rubber voor de rem
- Diverse schroeven, ringen, bouten en moeren (zie instructie)

Montage instructie onderstel

Hieronder zie je een tekening van het onderstel. Deze gaan wij stap voor stap maken. Pak snel de uitgebreide instructie erbij om aan de slag te gaan.

Maak duidelijke foto's van je onderstel! Minimaal 2 foto's. Deze heb je later nodig voor de eindpresentatie. Bewaar ze goed in je Drive in de D&p map.