# 4. Hoe je een VENTILATIESYSTEEM-C moet installeren

Wat heb je allemaal nodig om een compleet ventilatiesysteem-C te installeren?

We kijken eerst naar een plaatje van ventilatiesysteem-C,

met natuurlijke aanvoer van verse lucht en mechanische afvoer van vervuilde lucht.

Om de natuurlijke aanvoer van verse lucht te kunnen krijgen, moeten er voldoende ventilatieroosters in het huis zitten. Een voorbeeld hiervan zijn de roosters boven in de raamkozijnen. Of een ventilatiekanaal (een open verbinding) vanuit bijvoorbeeld de keuken rechtstreeks naar de schoorsteen op het dak van het huis.

Voor de mechanische afvoer van de

vervuilde lucht moet er meer geïnstallaeert worden.

De vervuilde lucht wordt meestal in de volgende ruimtes afgezogen:

- de keuken

- de wc

- de badkamer

In deze ruimtes zullen afzuigventielen geplaatst moeten worden. Deze afzuigventielen worden via kanalen (een buizensysteem) aan de afzuig-unit gekoppeld. In deze afzuig-unit zit een ventilator die door een elektromotor wordt aangedreven. De ventilator zorgt voor de luchtstroom, die de vervuilde lucht, via de afzuigventielen en het buizen-systeem naar buiten blaast.