# 5. Hoe je een VENTILATIESYSTEEM-D moet installeren

Wat heb je allemaal nodig om een compleet ventilatiesysteem-D te installeren?

We kijken eerst naar een plaatje van ventilatiesysteem-D,

waar zowel de aanvoer van verse lucht, als de afvoer van vervuilde lucht mechanisch gebeurt.

Net als bij het C-systeem wordt bij het ventilatiesysteem-D de vervuilde lucht ook meestal in de volgende ruimtes mechanisch afgezogen:

- de keuken

- de wc

- de badkamer

In deze ruimtes zullen afzuigventielen geplaatst moeten worden. Deze afzuigventielen worden via kanalen (een buizensysteem) aan de afzuig-unit gekoppeld. In deze afzuig-unit zit een ventilator die door een elektromotor wordt aangedreven. De ventilator zorgt voor de luchtstroom, die de vervuilde lucht, via de afzuigventielen en het buizen-systeem naar buiten blaast.

Anders dan bij ventilatiesysteem-C, die een natuurlijke aanvoer van verse lucht krijgt, wordt bij ventilatiesysteem-D de aanvoer van verse lucht óók mechanisch verzorgd.

In de ventilatie-unit zit een tweede ventilator die zorgt voor een tweede luchtstroom, die verse lucht van buiten, via een tweede buizen-systeem, door de inlaatventielen de huiskamer, slaapkamers en andere ruimtes inblaast.

Vaak wordt bij ventilatiesysteem-D een WTW toegepasts. WTW staat voor WarmteTerugWinning.

De WTW zorgt ervoor, dat de warmte die in de afgezogen vervuilde lucht zit, weer wordt hergebruikt om de verse lucht van buiten op te warmen, voordat deze via de inlaatventielen wordt ingeblazen. In de ventilatie-unit zit daarvoor een warmtewisselaar ingebouwd.

Die warmtewisselaar heeft twee apparte luchtkanalen die slim langs en door elkaar lopen, zodat de warmte van de vervuilde lucht overgegeven kan worden via de beplating in de warmtewisselaar aan de verse buitenlucht. (zie onderstaand plaatje)