## Kruis WTW

Een kruis WTW of platenwisselaar komt het meeste voor in Nederland ze hebben een hoog rendement (80 tot 90%) en zijn gemakkelijk te plaatsen en onderhouds arm.

Er worden filters voor de in en uit gangen van de wisselaar geplaast om te voorkomen dat stof en andere hinderlijk materiaal de wisselaar vervuild.

De wisselaar bestaat uit allemaal kleine kanaaltjes en plaatjes die nergens met elkaar in verbinding staan, hierdoor is de lucht van buiten nog niet vervuild met de uitstroomende binnen lucht.

De uitstroomende binnen lucht staat zijn warmte af aan de plaatjes waar aan de andere zijden de schonen buitenlucht stroomt die de warmte weer op neemt.

Een nadeel van de kruis wisselaar is dat je geen vocht kunt regelen waardoor een droog binnen klimaat kan ontstaan en de aanschaf kosten liggen hoger.