## 2.2 Starten en proefdraaien

Starten en proefdraaien https://youtu.be/zVlkV3dWPZc

Werkwijze:

- Activeer de kettingrem;
- Zwaardere velzagen zetten we stevig op de grond;
- De rechtervoet kan eventueel met de punt van de schoen in de achterhandgreep worden geplaatst, of met de hak op de verbrede achterhandgreep;
- De linkerhand drukt de bovenhandgreep stevig richting de grond;
- Lichtere vel- en snoeizagen kunnen ook tussen de bovenbenen worden geklemd;
- De linkerhand heeft de bovenhandgreep stevig vast, de achterkant van de zaag wordt stevig tussen de bovenbenen geklemd;
- Zet de stopknop op ‘aan’;
- Sluit de choke-klep (uittrekken) en zet de gashendel is de startgaspositie (soms gecombineerd met de choke);
- Trek het starterkoord zover uit dat er weerstand gevoeld wordt;
- Trek nu met een krachtige ruk de motor door zijn compressie;
- Laat het koord onder geleiding terugkomen;
- Herhaal deze startbehandeling totdat de kettingzaag even loopt;
- Open de choke-klep (indrukken), of zet de combischakelaar in de "werkstand" en start opnieuw;
- Als de kettingzaag aanslaat, wordt de startgaspositie automatisch ontgrendeld door even gas te geven;
- Pak de kettingzaag nu stevig met twee handen vast, en haal de kettingrem eraf;
- Laat nu de kettingzaag door het geven van gasstoten op temperatuur komen;
- Controleer of de smering werkt door de punt van de zaag bij een stuk hout of papier te houden en kijk of er een oliespoor ontstaat.

Als de kettingzaag op bedrijfstemperatuur is gekomen dient:

- De zaagketting bij een stationair toerental stil te staan, kettingrem niet ingeschakeld;
- Bij het gas geven moet de overgang van stationair naar volle toeren vloeiend verlopen;
- Het volle toerental kan in feite het beste worden gecontroleerd tijdens het werk.