## CRS systeem in QGIS

We hadden het eerder over je kaartweergave in GIS. Nog eerder hadden wij het over PDOK topo kaarten. Er is toen kort benoemd dat de topo kaarten van PDOK werken met coordinaten, en als jij punten (bijvoorbeeld de waarnemingen van bevers) in wilt voeren, de coordinaten systemen overeen moeten komen.

Maar, hoe zit dat nou eigenlijk?

Toepassing in QGIS

Wanneer je een laag toevoegt, zoekt QGIS automatisch naar het CRS ervan. Als standaard een ander CRS is ingesteld voor het project, dan wordt het laagbereik “direct” vertaald naar dat CRS, en de kaartweergave wordt gezoomd naar dat bereik als je begint met een blanco project van QGIS. Als er al lagen in het project staan, wordt geen aanpassing van het kaartvenster uitgevoerd, dus zullen alleen objecten, die vallen binnen het huidige bereik van het kaartvenster, zichtbaar zijn.

Bij acties zoals een nieuwe shapefile laag erin gooien, of datapunten van een extern bestand toevoegen, zal er altijd een kopje staan in je dialoogvenster dat gaat over de CRS. Vaak zal er al iets staan, maar zorg ervoor dat dit correspondeert met wat er in je kaartweergave staat; anders zal jouw nieuwe data niet matchen met je topo kaart. Later komt hier meer informatie over bij de desbetreffende stappen.

Dus, het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je coordinatensystemen op elkaar zijn afgestemd in QGIS. Wij zullen over het algemeen altijd werken met WGS 84 of Amersfoort RD New.

Controleer altijd dat je geselecteerde CRS systemen met elkaar overeen komen (dus wat er op je kaartweergave staat, en wat er staat als je iets wilt toevoegen (externe data bijv.).

Als je later gaat leren om datapunten toe te voegen aan je QGIS kaart, zullen we hier weer op terugkomen.