## GPS

Heb je wel eens moeite gehad om de parkeerplaats van de auto terug te vinden? Of heb je wel eens in de mist de weg proberen te zoeken? In dit soort gevallen kan een gps-apparaat je een hoop gezoek besparen. GPS is een afkorting van Global Positioning System.

Op de introductiedag (stranddag) hebben jullie ook met een Garmin GPS kennis gemaakt, hier zullen jullie tijdens de opleiding nog meer gebruik van gaan maken, dus goed om te weten hoe het allemaal werkt!

Met dit systeem kun je zeer nauwkeurig bepalen waar je je bevindt. Het bestaat uit 24 satellieten die elk op een hoogte van 20.200 km in zes vaste banen om de aarde draaien. Om de signalen van de satellieten te ontvangen en te kunnen bepalen waar je bent, heb je een gps-apparaat nodig. Het gps-systeem is een Amerikaans systeem. Er zijn er nog meer, zoals het Russische Glonass-systeem en het Europese Galileo, die steeds vaker op de Garmin gps’en aanwezig is.
De punten die de GPS tijdens de route opslaat zijn coördinaten (lengte- breedte). Open je na een wandeling die punten in Google Maps of Google Earth, dan zie je waar je gelopen hebt.

Hoe werkt GPS dan?

De satellieten zenden informatie de ruimte in. Deze informatie bevat het nummer van de satelliet, de locatie van de satelliet in de ruimte en de datum en tijd dat het signaal is verstuurd. Een gps toestel ontvangt en interpreteert deze gegevens. Met behulp van een berekening (driehoeksmeting) kan de gps ontvanger jouw locatie bepalen.

Verschillende soorten systemen

GPS/NAVSTAR

GPS is eigenlijk ook maar 1 van de (tegenwoordig) velen satalliet plaatsbepalingssystemen. Deze werd in 1967 ontwikkeld, en is dus een van de eerste manieren dat gebruikt werd. Daarom is het ook zo'n veelgebruikte term. Toen heette het systeem nog NAVigation Satellite Time And Ranging, dus NAVSTAR afgekort.

WAAS en EGNOS

Om de nauwkeurigheid van gps-apparaten te verbeteren zijn nieuwe technieken ontwikkeld. In Noord-Amerika kan gebruik gemaakt worden van WAAS (Wide Area Augmentation System) en in Europa van het EGNOS–systeem (European Geostationary Navigation Overlay Service). Beide systemen bestaan uit satellieten en grondstations. In de praktijk leveren deze systemen geen betere ontvangst op.

Galileo

In Europa is Galileo, een systeem voor gps-navigatie, ontwikkeld. Het systeem gaat bestaan uit dertig satellieten en moet 2020
operationeel zijn. Het Europese systeem is nauwkeuriger (tot 2m horizontaal en 4m verticaal) dan het bestaande Amerikaanse gps-systeem. Galileo gaat ook via commerciële diensten tweerichtingsverkeer aanbieden.

Glonass

Glonass is het Russische navigatie systeem. Het Glonass satelliet systeem is op steeds meer Garmin gps systemen te ontvangen.

Beidou

Beidou is het Chinese navigatie systeem. Het Beidou systeem is niet bruikbaar op Garmin gps systemen.