## GIS en coördinaten

##

GIS-systemen

GPS punten kunnen en worden verwerkt in programma's, die vervolgens de data verbeelden. Voorbeelden hiervan zijn, zoals eerder genoemd, Google Earth of Google Maps.
​Beide programma's zijn voorbeelden van een GIS: Geografisch Informatie Systeem.

Een GIS maakt het mogelijk om diverse gegevens (data) te beheren, analyseren en te delen met anderen. GIS is geworteld in de geografie, waarbij locatie ten grondslag ligt aan de integratie van vele soorten data. Door de data via een actuele kaart te delen, worden complexe gegevens beter zichtbaar en visueel aantrekkelijk gemaakt. Zo onthult GIS diepere inzichten in data, zoals patronen, situaties en relaties, waardoor gebruikers slimmere beslissingen kunnen nemen. Je kunt dus informatie met een geografische coordinaten (bv. X-Y of lengte- en breedtegraad) opslaan, aanpassen en zichtbaar maken op een kaart of luchtfoto. Als je informatie opzoekt over coordinaten, of als je straks bezig gaat in QGIS, zul je vaker 'CRS' voorbij zien komen. Wat is dat?

Wat is CRS?

Kaartprojecties proberen het oppervalk van de aarde of een gedeelte van de aarde na te bootsen op een vlak stuk papier of computerscherm. Een Coördinaten ReferentieSysteem (CRS) definieert dan met behulp van coördinaten, hoe de twee-dimensionale, geprojecteerde kaart in jouw QGIS is gerelateerd aan echte plaatsen op aarde. De beslissing welke kaartprojectie en Coördinaten ReferentieSysteem te gebruiken is afhankelijk van het regionale bereik van het gebied waarmee je wilt werken, op de analyse van wat je wilt doen en vaak van de beschikbaarheid van gegevens.

Geografische coördinatensystemen

Het gebruiken van Geografische Coördinaten ReferentieSystemen komt veel voor. Zij gebruiken graden van breedte- en lengtegraad en soms ook een waarde voor de hoogte om een locatie op het oppervlak van de aarde te beschrijven. De meest populaire zijn genaamd WGS 84 en Amersfoort RD New. Maar, er bestaan nog ontzettend veel andere systemen!

Breedtegraden lopen parallel aan de evenaar en verdelen de aarde in 180 gelijk delen van dezelfde grootte van Noord naar Zuid (of van Zuid naar Noord). De verwijzing voor de breedtegraden is de evenaar en elke hemisfeer is verdeeld in negentig gedeelten, die elk één breedtegraad weergeven.

- In de noordelijke hemisfeer worden breedtegraden gemeten vanaf nul op de evenaar tot en met negentig op de Noordpool.
- In de zuidelijke hemisfeer worden breedtegraden gemeten vanaf nul op de evenaar tot en met negentig op de Zuidpool. Breedtegraden in de zuidelijk hemisfeer worden vaak negatieve waarden toegekend (0 tot en met -90°) om het digitaliseren van kaarten te vereenvoudigen.

In de volgende lessen ga je zelf met een 'echte' GIS werken: QGIS. Het verschil met Google Earth en/ of Maps is dat je de gegevens (data) met QGIS op die kaart wel zelf kan aanpassen. Niet alleen maar bekijken dus.