## Systeem-D

Bij Systeem-D word zowel de aanvoer verse lucht als de afvoer van de gebruikte lucht gedaan via een ventilatiebox. Deze word dan WTW-unit (Warmte Terug Win-unit) genoemd omdat we de warmte uit het pand gebruiken om de koele buitenlucht op te warmen. Dat doen we door de lucht door een kruiswisselaar te sturen.

De warme gebruikte binnenlucht stroomt door een aluminium wisselaar op weg naar buiten. De paneeltjes in de wisselaar worden op die manier opgewarmd. Kruislings door deze wisselaar stroomt de koele buitenlucht en word door de aluminium platen verwarmd voor dat deze lucht naar binnen gaat.

Dit noemen we dan ook wel mechanisch-mechanisch (het eerste woord staat voor de luchttoevoer - het tweede woord staat voor de luchtafvoer)

Systeem D https://youtu.be/bWHEQ-92jqc