## 2b. Verwerking

## Werkstuk Podium

Belangrijk:

Alles wat je vanaf nu maakt en of bedenkt moet zichbaar worden gemaakt in een logboek. Doe je dat niet wordt het toekennen van de exacte aantal XM's voor de vakcoach moeilijk.

Huh.... hoor ik je denken maar wat de vak coach wil is dat je na iedere BloX precies beschrijft wat je hebt gedaan inclusief beeldmateiaal! Vervolgens post je je logboek op Seesaw en link het door naar Egodact (MET DATUM)..

Opdracht

Bij dit werkstuk ontwerp je een model voor een verplaatsbaar podium. Er zijn twee verschillende uitvoeringen met een korte omschrijving en eisen.

- Podium A is uitgevoerd met vaste onderdelen.

- Podium B heeft beweegbare onderdelen.

Kies voor één van de twee modellen (A of B) en maak het werkstuk volgens de eisen.

Hieronder zie je de twee verschillende uitvoeringen van het podium.

Bij A zie je twee modellen van een podium gemaakt met vaste onderdelen.

Bij B zie je twee foto's van hetzelfde podium met beweegbare onderdelen.

Onder beide uitvoeringen (A en B) staat een korte beschrijving en de eisen waaraan het werkstuk moet voldoen.

- Het podium heeft verschillende lagen (niveaus), verbonden door trappen of loopplanken.

- De afmeting is niet groter dan: 300 mm lang, 200 mm breed en 150 mm hoog.

- Door onderdelen te verschuiven of te verdraaien verander je de vorm van het podium.

Gereedschap

- meetlat, potlood, passer, gum

- figuurzaag, diverse vijlen boormachine, boor

- diverse tangen

- eventueel soldeerbout

Materialen

- multiplex dik 12 mm

- multiplex dik 6 mm stok 0 6 mm

- diverse restmaterialen

- eventueel led + aansluitmateriaal

Bewerkingen

- meten en aftekenen zagen met de figuurzaag

- boren met de boormachine

- monteren, lijmen

- eventueel solderen

B ontwerpen van het podium met beweegbare onderdelen.

Hieronder zie je de ontwerptekening van het bovenaanzicht van een deel van het podium

Als hulp bij het bedenken van je podium zie je hieronder uitvoeringen van podiums gemaakt met beweegbare onderdelen.

Maak:

- bij het bedenken van het podium enkele schetsen van je ideeën.

Teken:

- in het ruitjesvak hieronder het bovenaanzicht van het podium dat je wilt gaan maken.

Volgorde van tekenen:

- als eerste teken je de grondvorm (de eerste laag). Daarna de tweede en eventueel de

volgende lagen zoals in het voorbeeld hierboven.

Kleur:

- de verschillende lagen en schrijf de namen van de onderdelen erbij.

Voorbeelden van het podium met beweegbare onderdelen.

Hartjespodium hieronder kun je vergroten door het bovenste deel open te draaien waardoor er ook nog podium tevoorschijn komt.

Podium hieronder bestaat uit twee losse delen. Je kunt op verschillende manieren aan elkaar zetten zodat je meer mogelijkheden hebt.

Dit model kun je goed met z’n tweeën maken.

Maken:

Hieronder zie je voorbeelden en tips bij het maken van je podium

Het ontwerp van de grondvorm is gezaagd uit 12 mm plaat hout. Op de reststukken zijn podiumonderdelen afgetekend.

Het vaste podium is gemaakt van twee plankjes.

Door de plankjes verspringend aan elkaar te lijmen ontstaat een trap.

Een driehoekige catwalk is met een ronde stok aan podium gemonteerd Hierdoor is deze ook in hoogte verstelbaar.

De catwalk is uitgebreid met een klein Het trapje is gemaakt van twee kleine plankjes.

Hieronder ze je de catwalk met twéé ronde podiums. Ook podiums kun je verdraaien.

Een dakconstructie boven het podium kunststof, hout of textiel.

Nog Meer Tips!

Hieronder zie je voorbeelden en tips als hulp bij het maken van je podium

De twee delen van het hartjespodium steunen op een ronde schijf en het kleine hartje. Ze draaien om een stok.

Hierboven is een zuiltje gemaakt met ronde schijven en plaatjes hout. De discobal is gemaakt van een balletje en beplakt met spiegelfolie.

Rechte of gedraaide trappen maak je met plaatjes hout of bijvoorbeeld met driehoekjes en blokjes.

Trappen kun je ook van andere materialen maken. Metaal, kunststof en karton kun je buigen.

De mast voor een portaal maak je door met een tang ijzerdraad in driehoeken te buigen.

Hierna soldeer je dit deel tussen twee rechte draden.

De portaalconstructie ziet er dan uiteindelijk zo uit. Hier zie je een portaal met spots van rondhout.