## Dekwaspomp aanzetten

Aan boord draaien we niet even een kraan open en er komt water.
Daar moet een pomp voor gestart worden.
Meetsal doen de machinisten dat voor je, maar er zijn ook schepen waar je dat zelf mag/moet/kan doen.
Dit noemen we aan boord: "water aan dek krijgen".
De pomp ziet er meestal uit zoals deze:

Als een schip zich netjes aan de regels houdt is de pomp geschilderd in de kleurcode van de vloeistof die hij verpompt:
ROOD voor water dat gebruikt wordt voor brandbluswater.
GROEN voor (buitenboord) water
BLAUW voor schoon (drink)water
ZWART voor oliehoudend en ander vies water.
Zo kun je in één keer zien waar de pomp voor is.
De leidingen hebben dan ook zo'n kleurcode, meestal met een stuk tape dat erom geplakt zit.
En zo zijn er allerlei kleurcodes waar we nu niet verder op in gaan.
Maar vaak zijn ze gewoon in de kleur van de rest van de machinekamer geschilderd: wit of grijs.
Een opstelling kan er dan zo uit zien:
Schem
Tussen de huid van het schip en de pomp zit een afsluiter.
Deze is ervoor om te voorkomen dat het schip volloopt als er onderhoud aan de pomp uitgevoerd moet worden.
Deze is vaak van dit type:
Maar andere typen komen ook voor.
Als je maar beseft dat er een afsluiter is die open moet staan.

Aan dek zitten overal van dit soort afsluiters.
Deze is voorzien van een Storzkoppeling waar de dekwasslang aangekoppeld kan worden.
Belangrijke punten:
Start nooit de pomp als de buitenboordafsluiter nog dicht is.
De pomp "draait droog" zoals dat heet waardoor de lagers kunnen verbranden omdat ze niet gekoeld worden.
Zorg dat er aan dek altijd één aflsuiter open staat.
Door de druk kan er anders ergens een breuk in de leiding ontstaan.
Ook kan het water in de pomp warm gaan worden, daardoor uitzetten waardoor het pomphuis kan gaan scheuren.
Dus nooit zomaar de dekwasslang dichtzetten zonder een andere afsluiter op te zetten.
Vervolgens is het een kwestie van op een knop drukken en de pomp draait.
de juiste volgorde van de pomp aanzetten is:
1 Buitenboordafsluiter open
Eerst de dekafsluiter open mag ook
2 Dekafsluiter open.
(Of de dekafsluiter als dat nog moet)
3 Pomp starten
Eigenlijk maakt de volgorde van afsluiters dus niet zoveel uit, als de pomp maar als laatste aan gaat.