## achteruit aanleggen

d. Achteruit aanleggen
In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld om een passagier in- of uit te laten stappen en daarna direct weer te vertrekken, kan het wel eens handig zijn om met de spiegel van de boot aan te leggen.
De boot blijft zo voor het in- of uitstappen van de passagier redelijk stabiel liggen. De overstap kan dan veilig gemaakt worden.
Wil je op deze manier aanleggen zul je de boot ter hoogte van de aanlegplaats kort moeten draaien (strijken met de ene en halen met de andere riem).
Het draaien gebeurt met de boeg van de boot van de aanlegplaats af en dan zover dat de boot recht met de spiegel voor de aanlegplaats ligt.
Nu vaar je door strijken langzaam naar de aanlegplaats en leg je de boot door het tijdig halen van de riemen stil op de aanlegplaats.
Tijdens het in- of uitstappen van de passagier blijven de riemen in het water om hiermee de boot goed op z'n plaats te kunnen houden en je kunt direct weer wegvaren.
De boot afmeren kan niet op deze manier, want het meertouw zit aan de boeg van de boot bevestigd.