## Pomp uitzetten

Als we na het schoonmaken het dekwaswater äfbestellen"bij de machinekamer gaan we in omgekeerde volgorde te werk
-Pomp uit
Het water kan nu uit de leidingen terug lopen.
-Dekafsluiter dicht.
Bij vorst worden deze vaak open gelaten.
Mocht er nog water in de afsluiters zitten dan kan dit niet de afsluiter kapot drukken.

-Buitenboordafsluiter dicht.

Hier is het verstandig als je de buitenboordafsluiter als laatste dicht doet nadat je de pomp uitgezet hebt.
Zo kan er zoveel mogelijk water uit het leidingsysteem lopen.
Belangrijkste is echter dat de pomp als eerste uit gaat.