## Volgorde schoon schip maken

Als we schoon schip maken werken we altijd van boven naar beneden.
Het vuil van de hogere dekken stroom via loosgaten naar de lager gelegen dekken en zal zich daar gedeeltelijk verzamelen.
Zou je van beneden naar boven werken dan kun je dus weer helemaal opnieuw beginnen als je boven bent.
De algemene regel in de lengterichting is van het voorschip en het achterschip naar het middenschip werken.
Het voordek en het achterdek liggen vaak hoger dan het gangboord en het vuil zal zich dus verzamelen in het gangboord.
Als het schip goed achterover ligt (ligt achter dieper dan voor) kun je ook gerust op het achterdek schoon maken terwijl men voorop ook bezig is.
Het vuil zal dan gewoon van het achterschip af lopen.