## Electriciteit

Heel erg veel apparatuur in de MK wordt aangedreven door elektromotoren.
Ook zijn er veel aansluit-, schakel- en andere elektriciteitskasten.

Wanneer de schakelkast niet goed geïsoleerd is van de stroombron is elektrocutie tijdens het werk een heel reëel gevaar.

Gevolg van elektrocutie:
-Hartritmestoornissen
-Brandwonden
-Beschadiging van weefsel.
-Spierkramp (Loslaten bron niet meer mogelijk, ademhalingsspieren of hartspier verkrampen.)