## Gevaarlijke stoffen

"Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun eigenschappen gevaar op kunnen leveren voor mens, dier en milieu".

Dat kunnen stoffen zijn die in bulk in tankers worden vervoerd maar ook als droge lading.
Daarbij denken we al gauw aan brandstoffen als benzine en olie.
Of chemicaliën zoals ammoniak en zoutzuur
Maar er zijn ook andere ladingen, zelfs als vaste stof, die gevaarlijke lading kunnen zijn.

En de gevaren kunnen van alles inhouden.
Deze gevaren zijn ingedeeld in klassen en hebben allen een symbool gekregen.

De klassen zijn dan onderverdeeldin verschillende onderklassen.
En ook die hebben weer allemaal een nummer: het UN nummer.
Tevens hebben de stoffen een classificatiecode, verpakkingsgroep en etiketcode.
Classificatiecodes (Verwijzend naar het wetenschappelijke Engelse woord.)
A (Asphyxiating) : verstikkend
F (Flammable) : Brandbaar
T (Toxic) : Giftig
O (Oxiddizing) : Oxiderend
C (Corrosive) : Corrosief, bijtend
Daarin zijn weer combinatiecodes mogelijk; bijvoorbeel FT: brandbaar en giftig.
UN code
De UN code is een vierciferige code.
Elke stof heeft zijn unieke code.
Deze code is terug te vinden in het Handboek Gevaarlijke stoffen.
(International Dangerous Goods Code)

Een tweedelig boek.
Deel 1 met algemene informatie over het vervoer van en het omgaan met gevaarlijke stoffen en een tweede deel met op nummerieke volgorde alle nummers.
Bij het nummer staat dan informatie over de stof, wat er gevaarlijk aan is en wat te doen als er iets mis mee gaat.
Tenslotte krijgen de stoffen nog een verpakkingsgroep:
I Zeer gevaarlijk. (Zeer voorzichtig mee omgaan. Zeer ernstige gevolgen als het fout gaat)

II Gevaarlijk. (Pas op. Gevolgen kunnen ernstig zijn)

III Minder gevaarlijk. (Wel oppassen. Maar als het mis gaat zijn de gevolgen niet extreem ernstig.)
Dan vinden we bijvoorbeeld voor zoutzuur:

Iedereen die in het vervoer met gevaarlijke stoffen werkt werkt, dus ook op het land, moet in deze materie een cursus gevolgd hebben en met het IMDGC om kunnen gaan.