## Klimgordel

Wanneer je op een hoogte van 2,5 meter of meer gaat werken is valbescherming verplicht.
Dat kan door een constructie rondom het werkgebied, een railing of een kooi, of d.m.v. een klimgordel.

Het is een tuigje die om de bovenbenen en de romp zit.
De bevestiging zit op de rug om te voorkomen dat de rug beschadigd wordt bij het vallen.
De gordel wordt voorzien van een zogenaamde Y-bevestigingslijn.
Zo kan de ene haak naar de volgende sport verzet worden wanneer je een ladder beklimt terwijl de andere nog aan een sport vastzit.
Op die manier ben je altijd gezekerd.
Verder zijn er nog vele andere manieren om valbescherming toe te passen.
Een paar voorbeelden:

Een rolvalbescherming (werkt een beetje zoals een autogordemechanisme)

Een rail op een laddr. Het geleideblokje waar je gordel aan vastkomt trekt zichzelf vast in de gleuf als je valt, maar niet als je langzaam afdaalt.