# Stap 13

- Haal de USB-stick uit de computer en ga naar de 3D-Printer.

- Aan de zijkant van de 3D-Printer vind je een aan en uit knop (Afbeelding 20), zorg dat de printer aan staat.

- Mocht het bed van de 3D-Printer vies zijn maak deze dan eerst schoon met een plamuur mes of een doekje. LET OP! doe dit wel voorzichtig.

- Doe de deur open van de printer en breng een laagje aan met de pritstift die in de kast te vinden is (Afbeelding 21). LET OP! één dun laagje is meer dan voldoende. Sluit vervolgens de deur.

- Steek de USB-Stick in de voorkant van de printer (Afbeelding 22).