## belangrijke onderdelen

2.4 gaat over spiegelbeelden. spiegels worden bijvoorbeeld gebruikt in de auto. Wanneer je in de auto zit en je kijkt in je spiegels zie je het blikveld van de spiegel. het blikveld is dus wat je kan zien in een spiegel vanuit jouw standpunt. het gedeelte dat je niet kan zien is de dode hoek. dit is een bekende term bij vrachtwagens omdat de dode hoek van een vrachtwagen aanzienelijk groter is dat die van een auto. wanneer een spiegel bol is, wordt het blikveld groter. en zo werkt dat ook andersom, een holle spiegel geeft een kleiner blikveld. denk hierbij aan de spiegels op een kermis die het spiegelbeeld van jouw lichaam veranderen.

belangrijk bij spiegelbeelden is dat de afstand van voorwerp tot spiegel even groot is als die van de spiegel tot spiegelbeeld. wanneer je dus voor een spiegel staat en je een stap naar achter zet, zie je je spiegelbeeld 2 stappen verder van je verwijderd. dit is makkelijk te tekenen met je geodriehoek. Leg de geodriehoek met de 0-lijn op de spiegel, en meet de afstand tot het voorwerp. Nu kan je direct aan de andere zijde van de geo het spiegelbeeld op dezelfde afstand tekenen.

je krijgt alleen een spiegelbeeld te zien bij 'gladde' voorwerpen. Denk aan water, glas, spiegels, etc. dit noemen we spiegelende terugkaatsing. het tegengestelde is diffuse terugkaatsing. dit is bij grove voorwerpen als papier, hout, steen, etc.

belangrijk bij dit hoofdstuk is de vaardigheid van het tekenen van de spiegelbeelden. oefen dat goed met de opgave uit het boek.