# Les 3: OnShape Opdracht 3 (15 Min.)

Bij deze derde opdracht ga je een 3D tekening maken. Voor het aanbrengen van dikte op een plat vlak gebruik je de tool ‘Extrude’. Eerst teken je het platte vlak.

Ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=4H7kIF8Ltbk

Tekening van het platte vlak.

Als je de tekening van het platte vlak af hebt, sluit je ‘Sketch 1’ af met het groene vinkje. Ga met de muisaanwijzer over het getekende vlak, de getekende lijnen worden oranje. Selecteer het vlak en gebruik de ‘Extrude’ tool. Dikte aanbrengen op 16mm (‘Depth’ = 16 mm.). Klik op het vinkje in het extrude-venster om de bewerking af te ronden.

Nu ga je op het bovenvlak een nieuwe tekening maken.

Selecteer het bovenvlak en kies ‘Sketch’. Er wordt een tweede Sketch gemaakt op het bovenvlak. Selecteer de bovenste cirkel van het linkse gat en gebruik de ‘Use’ tool. Nu pas zet je de tekening recht.

Aan één zijde een gleuf in maken, gleuf is 5mm diep. Teken door het midden van de cirkel een lijn van boven naar beneden en sluit de tekening af.

Selecteer het vlak, links van de cirkel, gebruikt de ‘Extrude’ tool. Selecteer ‘Remove’ (er moet materiaal af) en geef een dikte van 5 mm. aan. Klik weer op het vinkje om de bewerking af te sluiten.

Draai het plankje om, selecteer de andere zijde en maak hierop een nieuwe tekening (Sketch 3). Selecteer opnieuw de bovenste cirkel van het linker gat en gebruik de ‘Use’ tool. Teken nu de lijnen vanuit de bovenkant en onderkant naar de cirkel naar links. Sluit ‘Sketch 3” af.

Selecteer het vlak links van de cirkel, gebruik de ‘Extrude’ tool. Selecteer ‘Remove’ om hier ook 5 mm af te halen.

Eindresultaat:

Maak een Word bestand en zet een screenshot van iedere opdracht daarin!