# we gaan meten met de multimeter

We gaan meten met de multimeter en beginnen met het meten van de spanning

Gebruik de spanningsinstelling om gelijk- en wisselspanning te meten. Wisselspanning (ook wel aangeduid met AC - wisselstroom) wordt gebruikt om dingen te meten die je in en om het huis zou kunnen vinden, zoals stopcontacten, magnetrons of pompen. Gelijkspanning (ook wel aangeduid met DC - gelijkstroom) wordt meestal gebruikt om batterijen te meten. Beide soorten spanning worden op dezelfde manier gemeten, met slechts kleine verschillen in de manier waarop je de waarde kunt aflezen.

Gelijkspanning is gebruikelijk in auto's en andere voertuigen en deze instelling wordt vaak gebruikt tijdens autoreparatie

- We gaan de meetsnoeren aansluiten op de multimeter

Sluit de meetsnoeren aan op de COM- en VΩmA-ingangen. Het zwarte meetsnoer zal altijd worden aangesloten op de ingang met het label 'COM' voor 'Common'. Het rode meetsnoer moet worden aangesloten op de ingang 'VΩmA' (de V staat voor 'Voltage' ofwel 'Spanning'), omdat dit is wat je test.

- Zowel gelijk- als wisselspanning worden gemeten met behulp van de meetsnoeren volgens deze instelling.

We gaan nu de spanning in ‘n batterij meten

Schakel de keuzeknop naar V⎓ om de gelijkspanning te meten. Gelijkspanning (gelijkstroom: DC) meet de spanning op de batterijen. De gelijkspanning wordt weergegeven door een V met een horizontale lijn ernaast en een stippellijn onder de horizontale lijn. Draai de keuzeknop naar de letter van de gelijkspanning op je multimeter.

- Als je per ongeluk de wisselspanning op de instelling voor de gelijkspanning meet, of andersom, dan zal dit de multimeter niet schaden, zolang het spanningsbereik van de meter op het hoogste niveau staat ingesteld.

We zetten de multimeter op gelijkspanning of wisselspanning??

Stel de keuzeknop in op het volgende meetbereik van de spanningswaarde die je meet. Als je bijvoorbeeld een batterij van 1,5V meet, dan stel je de keuzeknop in op 2V, omdat dit het volgende voltage is dat op de multimeter wordt weergegeven. Als je niet zeker bent van de spanning van dat wat je meet, draai de keuzeknop dan naar een hoger meetbereik. Je kunt het altijd naar een lager bereik draaien om een betere meetwaarde te krijgen.

- Als je een batterij meet, vergeet dan niet dat je keuzeknop wordt ingesteld op een waarde in het gelijkspanningsbereik.
- Als je de elektrische stroom in een stopcontact meet waar een wisselstroom op staat, dan kun je de draaiknop op 600V in het wisselstroomgedeelte instellen als het stopcontact 230V is.

Komt het voltage op de multimeter overheen met het voltage van de batterij

gelijkspanning te meten. De zwarte meetpen moet aan de negatieve kant van de batterij worden geplaatst, terwijl de rode meetpen aan de positieve kant wordt geplaatst. Houd de pennen aan de overeenkomstige uiteinden vast met je handen en zorg ervoor dat de meetpen het metalen gedeelte van elk positief en negatief uiteinde raakt.

- Als je niet zeker weet welke kant positief en welke negatief is, plaats dan een meetpen op elke kant en kijk wat de multimeter aangeeft. Als er een negatief getal wordt getoond, dan zijn je positieve en negatieve kanten omgewisseld.