## We gaan nu de weerstand meten

De weerstand meten

Gebruik de weerstandsinstelling om de weerstanden te meten na het loskoppelen ervan. Om de weerstand te meten stuurt de multimeter een kleine hoeveelheid stroom naar het object dat je test en geeft je de weerstand in ohm. Zorg ervoor dat je dat wat je meet loskoppelt, zodat het niet aangesloten is op een voedingsbron.

- Als je de stroom niet uitschakelt, kun je je multimeter beschadigen.
- Meet de weerstand in dingen als schakelaars of een elektrische motor

Sluit de zwarte testkabel aan op COM en de rode testkabel op VΩmA. Steek de stekker van het zwarte meetsnoer in de COM-aansluiting. Het rode meetsnoer gaat in de ingang met het label VΩmA (Ω is het symbool voor ohm - de eenheid van weerstand).

- De ingang voor Ω en V zijn waarschijnlijk dezelfde, wat betekent dat je dezelfde ingang gebruikt om ohms te meten en spanning te meten.

Zoek het teken voor de weerstand op de keuzeknop. Zoek naar het Ω-symbool op de keuzeknop van je multimeter, die de weerstand aangeeft. Draai de keuzeknop tot deze in deze groep staat.

Stel de keuzeknop in op een getal boven de verwachte weerstand. Om dit te doen, helpt het om ongeveer een idee te hebben van de weerstand van dat wat je gaat meten. Als je bijvoorbeeld een draad doormeet, zal de meetwaarde dichter bij nul liggen, omdat draden niet veel weerstand hebben, terwijl een stuk hout een veel hogere weerstand heeft. Draai de keuzeknop naar een bereik dat meer is dan de verwachte weerstand.

- Als je bijvoorbeeld de weerstand meet van iets waarvan je denkt dat het een weerstand van 1000 ohm heeft, dan kun je de keuzeknop instellen op 2000.
- De Ω-waarden zullen variëren van 200 tot 2 miljoen Ohm, afhankelijk van het specifieke type multimeter.
- Als je niet zeker weet wat de verwachte weerstand zal zijn, stel de keuzeknop dan in op een hoog getal en blijf deze bijdraaien tot je een nauwkeurige aflezing krijgt.

Plaats de pennen op de weerstand om de hoeveelheid weerstand te testen. Raak met de uiteinden van de pennen elk uiteinde van de weerstand aan. Kijk naar het digitale scherm van de multimeter om de meting af te lezen van de weerstand in ohm.

- Als je multimeter alleen maar '1' aangeeft, moet je misschien de waarde van het gemeten aantal ohm verhogen door de draaiknop te draaien, zodat je aflezing nauwkeuriger wordt.
- Schrijf indien nodig de gemeten waarde op, met vermelding van de juiste eenheid.