## De stroomsterkte meten

De stroomsterkte meten, hoe gaan we dat doen?

Vind de stroom door een circuit door te meten in ampère. A, de afkorting van ampère, is de eenheid van de elektrische stroom. Dit geeft aan hoeveel elektriciteit door een bepaald circuit stroomt.

- Het meten van de stroomsterkte van iets is nuttig omdat het je kan vertellen of dat apparaat te veel energie trekt, en stroom vreet.

Sluit het zwarte meetsnoer aan op de COM-ingang en het rode meetsnoer op de juiste Ampère-ingang. De zwarte stekker gaat in de COM-aansluiting. Je multimeter heeft waarschijnlijk twee ingangen voor Ampère: één voor stroom tot 10 ampère (10A) en één die tot ongeveer 300 milliampère (300mA) meet. Als je niet zeker bent van het bereik van de stroomsterkte dat je meet, plaats de rode stekker dan in de ingang voor 10A.

- Je kunt indien nodig overschakelen op milliampère voor een nauwkeuriger aflezing.
- Zolang je iets onder de maximale stroomsterkte (10A) meet, werkt je multimeter.
- De rode stekker gaat in ampère of milliampère, gelabeld met A of VΩmA.

Zoek de Ampère-instelling en draai de draaiknop van de multimeter erop. Zoek naar de A die staat voor Ampère. Draai de keuzeknop op de multimeter totdat deze op deze instelling staat om de stroom te meten.

- Sommige multimeters hebben twee A's, één voor wisselstroom (gebruikt voor residentieel vermogen en weergegeven met het golfteken) en één voor gelijkstroom (gebruikt in batterijen en draden en weergegeven door een horizontale lijn met een stippellijn eronder). Gelijkstroom is de meest gebruikte voor deze meting.
- Draai de keuzeknop naar 10A voor de beste aflezing.

Knip de draden door met een draadtrimmer. Dit heet het verbreken van de stroomkring, en het verandert je multimeter in een ampèremeter, die de stroom meet. Gebruik een kniptang (zijsnijtang) of striptang om de draad die je test doormidden te knippen. Als er isolatie op je draad zit, strip dan ongeveer 1,2 cm van de isolatie af aan het einde van elke geknipt deel, met behulp van een striptang.

- Als je het circuit niet verbreekt door de draden te splitsen, kun je een zekering doorbranden en krijg je geen nauwkeurige meting.
- In sommige gevallen kun je het doorknippen van de draad vermijden door een draad los te koppelen en de ampèremeter tegen het blote uiteinde van de draad en de pool van het circuit te houden.

Splits de multimeter om een nauwkeurige aflezing te krijgen. Houd de ene meetpen tegen het ene gespleten uiteinde van de draad en de andere meetpen tegen het andere gespleten uiteinde. Gebruik krokodillenklemmen om de pennen en draden bij elkaar te houden zodat je je handen vrij hebt.

- Het 'splitsen van de multimeter' betekent dat je de multimeter verbindt met de stroom die rechtstreeks door de draden gaat.

Lees de meetwaarde af van de multimeter voor het aantal ampère of milliampère. Als de draden de rode en zwarte pennen goed raken, zou de multimeter een waarde voor het aantal ampère moeten geven. Schrijf dit nummer eventueel op, zodat je het niet vergeet.

Je heb als het goed is de volledige presentatie gezien in Wikiwijs ? Als dit zo, is gaan we werken met de multimeter. je krijg hiervoor 'n blad met daarop de waarden die tijdens het meten van de voorwerpen wordt ingevuld.

Als je klaar bent met het meten van De spanning, weerstand en amperage lever je de ingevulde lijst in bij de desbetreffende docent.

Veel succes met de opdracht