# Wat is stroom, spanning en weerstand?

## Wat is elektrische stroom?

Als de stroomkring gesloten is dan zal er een elektrische stroom gaan lopen door de draden. We gaan er natuurlijk wel vanuit dat we een "volle" batterij hebben. Een elektrische stroom bestaat uit veel hele kleine deeltjes die energie kunnen verplaatsen. De elektrische stroom loopt vanaf de batterij naar de lamp. In de lamp geeft de stroom energie af, zodat de lamp licht uit gaat stralen. De stroom loopt door de andere draad terug naar de andere kant van de batterij.

Er kan alleen elektrische stroom lopen als de stroomkring gesloten is. Als de stroomkring wordt onderbroken, dan zal de lamp uit gaan. Er loopt dan geen stroom!

In de elektrotechniek zeggen ze dat er een stroom vloeit, in plaats van dat er een stroom loopt!

Wat is elektrische spanning?

In een batterij zitten twee gebieden. Als de batterij "vol" is, dan is er een gebied met veel elektrische deeltjes en een gebied met weinig elektrische deeltjes. De gebieden willen allebei evenveel elektrische deeltjes hebben. Als je op een batterij een stroomkring aansluit dan gaan de elektrische deeltjes zich verdelen over allebei de gebieden. Voor nu noemen we het verschil tussen de elektrische deeltjes in de 2 gebieden de elektrische spanning.

De energiebron levert naast een elektrische stroom dus ook een elektrische spanning. Als er geen elektrische spanning aanwezig is dan kan er ook geen elektrische stroom gaan vloeien. Stel je voor dat er geen elektrische spanning aanwezig is. Dan zijn er in allebei de gebieden evenveel elektrische deeltjes. De deeltjes willen zich niet gaan verplaatsen, want ze vinden de verdeling goed zo. Er zal dus geen elektrische stroom gaan vloeien. We kunnen zeggen dat de batterij "leeg" is.

De elektrische spanning wordt afgekort met de letter U. De elektrische spanning wordt de grootheid genoemd in de natuurkunde. De elektrische spanning staat over de 2 polen van de batterij. De grootte van de elektrische spanning kan per energiebron verschillen. De eenheid van de elektrische spanning is Volt, afgekort met de letter V. Zo staat over de polen van een AAA-batterij in een afstandsbediening een spanning van 1,5 V en over polen van een auto-accu een spanning van 12 V.

#### Wat is weerstand?

Wat is en wat doet een weerstand

Deze component is naar zijn functie genoemd. Een elektrische weerstand beperkt de doorgang van elektrische stroom en veroorzaakt ter plekke een gewenste vermindering van het geleidingsvermogen.

Hoge weerstandswaarde = kleine stroom

Hoe hoger de weerstandswaarde hoe sterker de stroomdoorgang wordt beperkt. Geleiders zoals koper en aluminium hebben een heel kleine weerstand voor stroom. Isolators zoals pvc en glas geleiden vrijwel geen stroom omdat ze een heel hoge weerstand hebben.

Bepaalde weerstandswaarde

Weerstanden hebben een vooraf bepaalde waarde die ergens tussen koper en pvc in zit. De afkorting voor weerstand zoals gebruikt worden op stuklijsten en schema's is de: R (van Resistance).

Kleurcode voor weerstanden

Weerstand R wordt ook wel met het Ω teken aangegeven, bijv. R = 512 Ω. De "gewone" weerstanden (met uitlopers of pootjes) zijn normaal gesproken van een kleurcode voorzien (gekleurde ringen) en zijn meestal niet erg ESD-gevoelig.