# Werken met een multimeter

# Meten met een multimeter

Het meten van spanning is een meting die erg vaak voor komt. Een gelijkspanningsbron is een batterij of accu. Bekende wisselspanningsbronnen zijn de wandcontactdozen in huis.

Een spanningsmeting gaat als volgt:

1. Kies de gewenste meetfunctie

   Stel de selectieknop op de multimeter in op een spanningsmeting. Je kunt kiezen uit:

   - V~ voor het meten aan een wisselspanning
   - V= voor het meten aan een gelijkspanning
   - mV voor het meten van hele kleine spanningen

   De grootheid is de Elektrische Spanning, afgekort met de letter U.

   De eenheid van de Elektrische Spanning is Volt, afgekort met de letter V.

   Als voorbeeld: Er staat een (Elektrische) Spanning van 1,5 Volt over de contacten van deze batterij.

2. Sluit de meetsnoeren aan

   Sluit de zwarte meetsnoer aan op de COM-aansluitbus.

   Sluit de rode meetsnoer aan op de V-aansluitbus.

   Aansluitbussen voor een spanningsmeting

3. Kies meetbereik

   Als het meetbereik van de multimeter alleen handmatig kan worden ingesteld, moet je als eerste het hoogste bereik kiezen.

   De ingestelde waarde wordt dus steeds kleiner. Bijvoorbeeld eerst op een bereik van 100V en daarna op 20V.

4. Meetpennen aansluiten

   Plaats de meetpennen op de punten waartussen je wilt meten.

   Sluit eerst de zwarte meetsnoer (COM) aan op de voedingsbron, stroomkring of het apparaat. De zwarte meetsnoer sluit je aan op de NIET spanningszijde van de voeding.

   Sluit daarna de rode meetsnoer (V) aan op de voedingsbron, stroomkring of het apparaat. De rode meetsnoer sluit je aan op de spanningszijde van de voeding. Bij gelijkspanning is dat aan de + kant van de voeding. Bij wisselspanning is dat aan de fasekant.

   Aansluiten bij een spanningsmeting

   Tijdens een spanningsmeting laat je de stroomkring zoals hij is. Je hoeft géén draden los te maken. Spanning meet je door de meetpennen op 2 plaatsen in de stroomkring te houden. De spanning die over deze 2 meetpunten staat wordt weergegeven op het display. Daarom kun je ook de spanning meten over een losse voeding zonder stroomkring, zoals een batterij of accu.

   Om een spanningsmeting te doen, moet de multimeter parallel aan de stroomkring aangesloten worden.

5. Lees de meting af

   Bekijk de meetwaarde en let goed op de meeteenheid.

6. Meetsnoeren verwijderen

   Verwijder eerst de rode meetsnoer (V).

   Verwijder daarna de zwarte meetsnoer (COM).

7. Zet de multimeter uit

   Draai aan de selectieknop om de meter uit te zetten.

in de video wordt de werking van de mulimeter kort uitgelegd.

https://youtu.be/36BdxlYx7MY