## De gouden regels voor de aanleg riolering

Gouden regels voor de aanleg van riolering deze zijn:

- 1 cm per 2 meter of 0,5 cm per 1 meter (Afschot);
- De buis moet met 70% gevuld zijn met water voor afvoer pruttel in de buis;
- Na de sifon altijd 1 maat groter, dus van 40 naar 50 (afvoer);
- Altijd 45 graden bochten gebruiken;
- Tussen twee 45 graden bochten minimaal 25 cm buis;
- Liggende leiding op staande leiding altijd haaks;
- Achter een toiletaansluiting mag je niks meer aansluiten (i.v.m. onderdruk);
- 1 meter in overdruk gebied NIKS AANSLUITEN!;
- Van 110 buis naar naar 75 dan verloop gebruiken en de aansluiting bovenin doen ivm met die 70% water vulling van de 110 buis (anders komt die 75 buis in het water en hij moet erboven komen);