## Stookruimte en Opstellingsruimte

Om te beginnen leg ik eerst uit hoe een ruimte wordt genoemd met gastoestellen erin. Staan er 1 of meerdere gastoestellen in een ruimte en hebben die een belasting die meer is dan 130 kW dan word de ruimte uitgevoerd als een stookruimte. Is de totale belasting minder dan 130 kW dan word de ruimte gezien als een opstellingsruimte.

Is het totale vermogen van de opgestelde gastoestellen in een ruimte groter dan 100 kW dan is er een inspectieplicht. Deze inspectieplicht word opgelegd door de overheid en moet minimaal 1 keer per 4 jaar gebeuren. Deze inspecties moeten worden uitgevoerd door een bedrijf met een SCIOS-certificaat.

De werkdruk in een gasinstallatieleiding is aan het begin. De nominale druk in woninginstallaties is 25 mbar, maar ligt in de praktijk vaak rond de 28 mbar. De verbruiksdruk is de druk bij de ingang van het gastoestel.