## Hoe werkt een CV-Ketel?

1. Rookgasafvoer en luchttoevoer: rookgassen worden afgevoerd via rookgasafvoer. Een luchttoevoer zorgt voor nieuwe lucht.
2. Automatische ontluchter: laat lucht uit cv waterleidingen ontsnappen.
3. Kast: gesloten kast om ketel.
4. Verbrandingskamer: Warmtewisselaar: draagt warmte over aan het water. Gasbrander: brander die gas verbrandt. Moderne ketels hebben een elektrische ontstekingspen en ionisatiepen. De ionisatiepen zorgt voor beveiliging, controleert of uitstromende gas daadwerkelijk brandt.
5. Ventilator: zorgt voor lucht in verbrandingskamer zodat er gas kan verbranden.
6. Gasregelblok: regelt de gastoevoer. Ziet de ionisatiebeveiliging dat het uitstromende gas niet brandt? Dan sluit het gasregelblok de gastoevoer af.
7. Circulatiepomp: pompt opgewarmde water van ketel naar radiatoren en het afgekoelde water weer terug naar de ketel.
8. Platenwisselaar: draagt warmte over aan tapwater.
9. Driewegklep: schakelt in een combiketel tussen radiatorwater en tapwater. Geldt alleen bij ketels met een warmtewisselaar én platenwisselaar.
10. Computer: storingen te zien op display, staat in contact met thermostaat en regelt samenwerking met diverse onderdelen ketel.
11. Leidingen waarop cv ketel is aangesloten

A. Aanvoer: hete cv water stroomt naar verwarming.
B. Rioleringsafvoer: afvoer van condenswater.
C. Warm water leiding: warm tapwater naar keuken/badkamer.
D. Gasleiding: gas stroomt naar verbrandingsruimte.
E. Koud water leiding: koud drinkwater stroomt naar platenwisselaar om te verwarmen.
F. Retourleiding: afgekoelde water van radiatoren stroomt terug naar cv ketel.