## Plaatsen van een rookgasbuis

Bij het aanleggen van een rookgasbuis moet je rekening houden dat iedere volgende buis in de voorafgaande buis moet zijn geschoven en een horizontale afvoerleiding moet minimaal op een afschot van 50 mm/m naar het toestel toe liggen. Dit geld bij alle ketels!!

Corrosieproblemen kunnen ontstaan waar een ketel met een aluminium warmtewisselaar wordt aangesloten op een kunststof of rvs rookgasafvoersysteem. Corrosie is gevaarlijk en kan leiden tot schade aan de buizen. Bij het ontstaan van deze schade komen er gevaarlijke dampen vrij.

Heb je een rvs of kunststof afvoersysteem dan mag het condensaatopvangstuk niet van aluminium zijn gemaakt, maar van rvs of kunststof. Ook zit er nog een thermische terugslagbeveiliging in het systeem.

Dit zorgt voor de beveiliging van terugstroming van rookgas in de opstelruimte van een type B toestel.

Aanleg verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoerleidingen

Gebruik alleen toe- en afvoerleidingen met keurmerk en goedkeuring van de fabrikant. De fabrikant moet verwerkings- en montagevoorschriften beschikbaar hebben voor essentiële onderdelen. Vanaf het toestel gezien moet iedere volgende buis in de voorafgaande buis zijn geschoven.

Liggende delen op afschot leggen van minimaal 50 mm/m naar het toestel. Deze regel geld zowel voor HR- als niet HR-toestellen.

Flexibele leidingen mogen alleen verticaal worden gebruikt. Dus onder een hoek van 45 graden met de horizontaal. Dit doen ze om doorhangen tegen te gaan en om te voorkomen dat er condensaat in de ribbels van de leiding blijft staan.

Rookgasafvoerleidingen niet onderling bevestigen met schroeven.(Dit veroorzaakt bij metalen afvoersystemen versnelde aantasting door galvanische corrosie). Houd bij de aanleg van kunststof afvoerleidingen er rekening mee dat deze moet kunnen uitzetten. Te stijve beugeling kan leiden tot materiaalspanning en versnelde veroudering. Houd een uitzetruimte van 10 mm vrij in de mof.