# Sanitaire leidingen

De sanitaire installatie bestaat uit de volgende leidingen:

De standleiding voert het afvalwater van hoger gelegen verdiepingen af naar de grondleiding.

De ontspanningsleiding is het verlengde bovenop de standleiding. Door de ontspanningsleiding stroomt echter geen afvalwater maar lucht.
De ontspanningsleiding zorgt voor de ont- en beluchting, zodat er geen over- en onderdruk ontstaat in de sanitaire installatie.

De toestelleiding is de leiding waarmee de afvoer van een toestel op de riolering is aangesloten. De diameter van de aansluitleiding is afhankelijk van de diameter van de uitgang van het sanitaire toestel.

Op de verzamelleiding komen verschillende toestelleidingen samen.
De eerste verzamelleiding die aangelegd wordt komt onder de vloer door de kruipruimte of in het zand.
Het aanleggen van deze verzamelleiding gebeurt in een het begin als de fundering van het huis gestort is en op peil gemetseld is.

Voorheen noemden ze dit de grondleiding.

De hemelwaterafvoer (HWA) is de afvoerleiding van het hemelwater wat verzameld wordt in de dakgoot of op een plat dak.