## Van liggende op standleiding

Als we een liggende leiding onder 45o aan sluiten op een staande leiding dan ontstaat het volgende probleem.
Het water zal door zijn valsnelheid in het 45o leidingdeel de leiding afsluiten en op die plaats de lucht uit de liggende leiding mee zuigen.

Hierdoor ontstaat er onderdruk in de liggende leiding en zal de sifon worden leeggezogen. Gevolg is stankoverlast.

Als we de liggende leiding onder 90o op de staande leiding aan sluiten ontstaat er geen probleem.

De lucht kan vanuit de ontspanningsleiding in de liggende leiding stromen. Hierdoor zal er geen drukverschil ontstaan in de leidingen.