## Verwijding in liggende leiding

Vernauwingen in een afvoerleiding mogen nooit voor komen.
Verwijdingen verkrijgen we door het plaatsen van een excentrische verloopring. Hierbij moet rekening gehouden worden met de stroming van de lucht.
In de afbeelding is de opening van het excentrisch verloop aan de onderzijde geplaatst. Dit heeft tot gevolg dat de lucht bovenin wordt geblokkeerd, waardoor er onderdruk ontstaat in de dunne leiding.

Gevolg is dat de stankafsluiter wordt leeggezogen en er stankoverlast ontstaat.

Plaats je de opening van het excentrische verloop aan de bovenzijde dan kan de lucht makkelijker toestromen in de dunnere leiding waardoor er geen drukverschil ontstaat.