## Inleiding

Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)

Inductief Gekoppeld Plasma (ICP) is een analytische methode waarbij concentraties tot 1 ppb van elementen kunnen worden bepaald. De methode berust op de principe emissie zoals bij de AES alleen dan met een hogere temperaturen, rondom de 10.000K. Deze methode is enorm gevoelig en werkt op geïoniseerd argon (afbeelding 1) waardoor het een betrouwbare analysetechniek is voor het meten van spoorelementen in bijvoorbeeld afvalwater. De ICP-OES meet 74 elementen simultaan waardoor er de mogelijkheid gecreëerd wordt om later elementen en kalibratiereeksen toe te voegen.

Afbeelding 1: Plasma ICP-OES